2025年度重点行业企业产业政策执行情况核查认定表

行业类别	序号	企业名称	所在地	主体设备、工艺、产能	产业政策涉及条款	是否限制类/淘汰类
水泥	1	登封中联登电水泥有限公司	登封市	主体设备：5000t/d新型干法水泥熟料生产线1条，φ4.8×74m回转窑1条、CLF180120-D-SD生料辊压终粉磨机2台、φ4.2×13m水泥粉磨机2台，配套装机容量9MW的纯低温余热发电系统一套。

工艺：新型干法。

产能：硅酸盐水泥4500（t/d）。	《产业结构调整指导目录（2024年本）》前言部分“鼓励类、限制类和淘汰类之外的且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类”。鼓励类：十二、建材1.新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用。限制类：九、建材1.2000吨/日（不含）以下新型干法水泥熟料生产线（特种水泥生产线除外），60万吨/年（不含）以下水泥粉磨站。淘汰类：一、落后生产工艺装备（八）建材1．干法中空窑（生产铝酸盐水泥等特种水泥除外），水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑，直径3米（不含）以下水泥粉磨设备（生产特种水泥除外）；二、落后产品（五）建材1．使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板。	否
水泥	2	登封市嵩基水泥有限公司	登封市	主体设备：4500t/d新型干法熟料水泥生产线1条，φ4.8×72m回转窑1条、φ4.2×13m水泥磨机2台、φ2×1.6m生料终粉磨辊压机1台。

工艺：新型干法。

产能：硅酸盐水泥4500（t/d）。	同上	否
水泥	3	天瑞新登郑州水泥有限公司	登封市	主体设备：4500t/d新型干法熟料水泥生产线1条，φ4.8×72m回转窑1条、φ4.2×13m水泥粉磨机2台、史密斯ATOX50立磨机1台，配套建设9MW纯低温余热电站。

工艺：新型干法。

产能：硅酸盐水泥4500（t/d）。	同上	否
水泥	4	登封市宏昌水泥有限公司	登封市	主体设备：4500t/d新型干法水泥生产线1条，φ4.8×74m回转窑1条、φ4.2×13m水泥磨机2台、HFCG200/180生料辊压机1台，配套装机容量7.5MW纯低温余热发电系统1套。

工艺：新型干法。

产能：硅酸盐水泥4500（t/d）。	同上	否
水泥	5	郑州市新兴特种水泥厂	登封市	主体设备：两条新型干法水泥窑，Φ2.5×60m回转窑1条、Φ2.3×50m回转窑1条，Φ2.4×10m水泥磨机1台，Φ2.4×7m生料磨机2台。

工艺：新型干法。

产能：铝酸盐水泥560（t/d）。	同上	否
水泥	6	郑州市菁华特种水泥有限公司	登封市	主体设备：铝酸盐水泥生产线2条，φ2.2×50m回转窑2条、φ2.4×10m水泥磨机1台、φ2.2×7m生粉磨机1台。

工艺：新型干法。

产能：铝酸盐水泥400（t/d）。	同上	否
水泥	7	郑州市王楼水泥工业有限公司	登封市	主体设备：硫铝酸盐水泥新型干法生产线1条，φ3.2/2.5×55m回转窑1条、φ3.2×13m水泥磨机1台、φ2.4×12m生粉磨机1台。

工艺：新型干法。

产能：硫铝酸盐水泥1000（t/d）。	同上	否
水泥	8	郑州登峰熔料有限公司	登封市	主体设备：铝酸盐水泥生产线6条，其中，φ1.6×36m新型干法水泥窑2条、φ2.2×50m新型干法水泥窑4条。

工艺：新型干法。

产能：铝酸盐水泥200（t/d）。	同上	否
水泥	9	登电集团水泥有限公司	登封市	1.主体设备：φ3.2×48m回转窑1条、φ2.2×12m水泥磨机3台、φ2.4×7m水泥磨机1台、φ2.4×8m水泥磨机1台、φ3.8×7.5m风扫生料磨机1台。工艺：新型干法。

产能：硫铝酸盐水泥熟料1000（t/d）。

2.主体设备：φ3.8×13m普通水泥粉磨机1台。

工艺：水泥粉磨（原料外购）。

产能：硅酸盐水泥63.72万吨/年。	同上

否
水泥	10	郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司	新密市	主体设备：PCF2022锤式石灰石破碎机、TRMR53.4辊式原料磨、CLM2550辊式煤磨、φ4.8×72m回转窑、TRP140-140辊压机+φ4.2×13m水泥磨。

工艺：新型干法。

产能：硅酸盐水泥熟料140万吨/年，硅酸盐水泥190万吨/年。	同上	否
水泥	11	郑州永华水泥有限公司	新密市	主体设备：1台φ3.2x13米高细球磨机，配套1台预破碎辊压机系统。

工艺：配料→破碎→粉磨→包装→成品。

产能：32.5R、42.5R粉煤灰水泥100万吨/年。	同上	否
水泥	12	郑州顺宝水泥股份有限公司	新密市	主体设备：φ3.0×11.5m磨机生产线1条，（1200×450mm辊机）+φ3.2×13m水泥磨生产线1条。

工艺：配料→破碎→粉磨→成品。

产能：粉煤灰硅酸盐水泥120万吨/年。	同上	否
水泥	13	郑州宇翔特种水泥厂	新密市	主体设备：φ2.7/3.0×54m回转窑1条，φ1.6/1.9×39m回转窑2条，φ2.2×9.5m水泥磨机1台、φ1.83×7m水泥磨机1台。

工艺：原料预均化→破碎→生料粉磨→熟料煅烧→破碎水泥粉磨→成品。

产能：铝酸盐水泥3.6万吨/年。	同上	否
水泥	14	河南双龙建材有限公司	新郑市	主体设备：2台φ3.2×13米高细球磨。

工艺：（熟料+石膏+混合料）→磨机粉磨→圆库均化→袋装包装出厂。

产能：普通42.5R水泥120万吨/年。	同上	否
水泥	15	新郑市恒发水泥厂	新郑市	主体设备：2台φ3.5×13米高细球磨。

工艺：（熟料+石膏+混合料）→磨机粉磨→圆库均化→袋装包装出厂。

产能：通用42.5R水泥105万吨/年。	同上	否
水泥	16	英格瓷（郑州）新材料技术有限公司	上街区	主体设备：2条铝酸盐水泥熟料生产线（φ3.3/2.5/3.3×57m回转窑1条，φ3.1/2.5×78m回转窑1条），2条水泥粉磨生产线（φ3.1×11m水泥磨1台，φ2.2×9.5m水泥磨1台）。

工艺：原料预均化→一级破碎→二级破碎→碎石库→生料粉磨→熟料煅烧→水泥粉磨→成品。

产能：铝酸盐水泥15万吨/年。	同上	否
水泥	17	中国长城铝业有限公司环保新材料厂	上街区	主体设备：PFG150-100辊压机、φ3.2×13m水泥磨，1条φ3.2×13m水泥粉磨系统。

工艺：新型干法。

产能：普通硅酸盐水泥80万吨/年。	同上	否
水泥	18	天瑞集团郑州水泥有限公司	荥阳市	主体设备：φ6.2×92m回转窑1条、φ4.2×14m水泥磨机4台。配套建设18MW的纯低温余热发电。

工艺：新型干法。

产能：通用水泥52.5R10000（t/d）。	同上	否
水泥	19	河南永安水泥有限责任公司	巩义市	主体设备：φ4.8x74m回转窑1条，4.2x13m闭路水泥磨2台，9MW纯低温余热发电设备1组。

工艺：新型干法。

产能：熟料124万吨/年、硅酸盐水泥和砌筑水泥235万吨/年。	同上	否
电解铝	20	河南中孚铝业有限公司	巩义市	主体设备：400KA电解槽216台，系列配套6台整流机组，3套净化系统，5台空压机。

工艺：冰晶石—氧化铝熔盐电解法（霍尔-埃鲁法）。

产能：25万吨/年。

《产业结构调整指导目录（2024年本）》前言部分“鼓励类、限制类和淘汰类之外的且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类”。限制类：七、有色金属3.新建、扩建电解铝项目（产能转换项目除外），新建、扩建以一水硬铝石为原料的氧化铝项目。淘汰类：一、落后生产工艺装备（六）有色金属4.160kA以下预焙阳极铝电解槽.	否
钢铁	21	郑州永通特钢有限公司	巩义市	主体设备：2台32㎡步进式镍铁合金烧结机，1座30吨合金钢电炉，1座50吨合金钢电炉。

工艺：废钢→粗炼→精炼→连铸→轧钢→成品（短流程炼钢）。

产能：50万吨/年。	《产业结构调整指导目录（2024年本）》前言部分“鼓励类、限制类和淘汰类之外的且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类”。限制类：六、钢铁2.铁合金、铸造生铁用步进式烧结机，180平方米以下带式烧结机（铁合金烧结机、铸造用生铁烧结机除外）。限制类：六、钢铁5.公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电弧炉。	2台步进式镍铁合金烧结机、1座30吨电炉属于限制类
钢铁	22	河南昌泰不锈钢板有限公司	巩义市	主体设备：1座1080m³高炉；1座60吨转炉、1座80吨转炉。

工艺：原料→烧结→炼铁→炼钢→轧钢→成品（长流程炼钢）。

产能：生铁104万吨/年，粗钢165万吨/年，不锈钢65万吨/年。	《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类：六、钢铁3.有效容积400立方米以上1200立方米以下炼钢用生铁高炉；4.公称容量30吨以上100吨以下炼钢转炉。	1座1080m³高炉、1座60吨转炉、1座80吨转炉属于限制类
钢铁	23	河南福华钢铁集团有限公司	新郑市	主体设备：1座80吨电弧炉，1座90吨精炼炉；2套550型轧机生产线。

主要工艺：连铸连轧。炼钢工艺：废钢、生铁、合金、石灰→粗炼→精炼→浇铸→钢坯（短流程炼钢）；轧钢工艺：合格钢坯→连续加热炉加热→粗轧→中轧→精轧→齿条步进散冷→打捆入库。

产能：粗钢90万吨/年。	《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类：六、钢铁5.公称容量30吨以上100吨以下（合金钢50吨）电弧炉。	1座80吨电弧炉属于限制类
铁合金	24	河南奥鑫合金有限公司	登封市	长期停产。生产设备已拆除，不再具备生产条件。	不涉及
电石	25	郑州市鹏翱冶金有限公司	登封市	该企业电石炉于2014年停产至今，原设备已转让其他行业，已不具备电石生产能力。	不涉及